**DPS – HORSKÁ č. p. 5**

**VÝPIS MATERÁLU PRO DPS – HORSKÁ č. p. 5 - KAPLICE**

1. Filtr DN 65 PN 16 1 ks
2. Kulový kohout přivařovací 65/25 – VEXVE 100 2 ks
3. Kulový kohout přivařovací 15/40 - VEXVE 100 1 ks
4. Zpětná klapka 50/16 1 ks
5. Vypouštěcí kul. kohout 15/16 1 ks
6. Vypouštěcí kul. kohout 3/8“ 2 ks
7. Teploměr 0-120°C s jímkou 4 ks
8. Manometr 0-1,0 MPa ∅100 s příslušenstvím 1 ks
9. WILO STRATOS 32/1-12 1 ks

**Dodávka Technické služby Kaplice s.r.o.**

1. Měřič tepla G 5/4“; Qn = 4 m3/h 1 ks

**Dodávka MaR**

1. Přírubový regulační ventil DN 32/16, Kvs = 16 1 ks
2. Dodávka teploměrů MaR, včetně návarků 2 ks
3. Dodávka tlakového snímače, včetně návarku 1 ks